南天打印机设置说明
南天打印机支持OKI，IBM，LQ，Olivetti等多种仿真模式，其中OKI速度快兼容好，推荐使用OKI仿真。

PR2 PR2E

Win XP 、Win 7 32位、Win 8 32位 及Win 10 64位建议用OKI仿真

Win 7 64位 建议使用LQ 仿真

仿真设置方法参照压缩包内的：PR2E打印机修改并口仿真.mp4 

【PR2打印参数设置方法】

在关机状态下，同时按住STATION1和STATION2键开机，等待打印机完成初始化，放入一张A4纸，会打印出操作说明。

按下LOCAL键，机器进入设置状态，会打印出菜单项。

STATION1键是确认，STATION2键是切换，LOCAL键是保存配置。

在“配置模式”中选择“仿真方式”选“南天-OKI”即可，OKI配置项里面不需要设置。

【PR2E打印参数设置方法】

在关机状态下，同时按住STATION1和STATION2键开机，等待打印机完成初始化，放入一张A4纸，会打印出操作说明。

按下LOCAL键，机器进入设置状态，会打印出菜单项。

STATION1键是确认，STATION2键是切换，LOCAL键是保存配置。

在“配置模式”中，【接口】- 选择【并口】；【并口仿真】-选择【南天-OKI】

在“OKI配置”中使用默认配置即可。

【PR9打印参数设置方法】

1. 开启PR9打印机，等待打印机完成自检。同时按下“用户2”+“压缩”键进入脱机状态。屏幕显示“菜单参数设置”

2. “压缩”键是往下，“进/退纸”键是往上，“停机”键是确认，“用户2”键是返回上一级菜单。

3. 在【配置模式】中，【接口】选择为【并口】，【并口仿真】选择【南天-OKI】即可设置为OKI仿真模式，【OKI配置】中使用默认配置即可。
